## Current State + Analysis
> Current (default) `ens3` interface configuration
```fish
ae@hyrule ~> ip -6 addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1000
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 fe80::a0c7:1fe3:4851:b2b4/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 state DOWN
    inet6 fe80::42:9ff:fe40:1e1c/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

However the address should actually be `2402:7340:5000:1800::a`.
Using the `2402:7340:5000::1` gateway.
IPv6 allocations are viewable under the VPS `Control Panel / Network` tab


## Guides + Resources
Mini guide on configuring IPv6 for NixOS:
	https://nlewo.github.io/nixos-manual-sphinx/configuration/ipv6-config.xml.html

This forum post says how to do everything:
	https://discourse.nixos.org/t/how-to-setup-ipv6-correctly-so-that-ping-6-google-com-works/33686
